Last saved by: Urząd Gminy Żytno

Żytno, 2010-10-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZPI. 341 - 10/10 . Nazwa zadania:  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i remont drogi w miejscowościach: Sekursko, Pągów, Mała Wieś, Wymysłów, Polichno, Kozie Pole, Czechowiec 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) Gmina Żytno zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 	Gmina Żytno
Adres zamawiającego 	ul. Krótka 4
Kod Miejscowość 	97-532 Żytno
Telefon: 	034 / 3277001
Faks: 	034 / 3269010
adres strony internetowej 	www.zytno.pl
adres poczty elektronicznej 	urzadgminy@zytno.pl
Godziny urzędowania:	godz. urzędowania: wtorek w godz. 7.30 - 16.00, piątek w godz. 7.30 - 15.00, pozostałe dni 7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    www.zytno.pl 
  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 4  ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sekursko o długości 350 mb w zakresie :
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm na powierzchni 1750 m2,
- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 350 m3,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całejszerokości drogi - 1750 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm. 

2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pągów o długości 450 mb w zakresie :
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 1790 m2,
- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 179 m3,
- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całejszerokości drogi - 1750 m2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości 15 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm. 

3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mała Wieś o długości 560  mb w zakresie :
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 2258 m2,
- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 225,8 m3,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

4.  Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Silnica - Wymysłów o długości 500  mb w zakresie :
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 2016 m2,
- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 201,6 m3,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

5. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Polichno o długości 440  mb w zakresie :
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 1785 m2,
- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 178,5 m3,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

6. Przebudowa drogi w miejscowości Kozie Pole o długości 300  mb w zakresie :
- wykonanie koryta na na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm na powierzchni 1230 m2,
- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 210 m3,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej o grubości 15 cm, górnej o grubości 5 cm,
- wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej grysowej o gr. 4 cm na powierzchni 1200 m2,
- regulacja studzienek zaworów wodociągowych,
- formowanie nasypów - poboczy z ziemi leżącej na odkładzie w ilości 36 m3.

7. Przebudowa drogi w miejscowości Czechowiec o długości 560  mb w zakresie :
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 2352 m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych żwirowo - piaskowych o grubości 4 cm,
- plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi na powierzchni 2352 m2.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45233140 - 2 Roboty drogowe
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zawartej umowie w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 
2010-11-30 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
	2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
robót budowlanych odpowiadających robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150 %  wartości ofertowej, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania (referencje) wskazanego przez wykonawcę zamówienia
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
	 Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę - posiadanie niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu tj.; 
samochód dostawczy 0,9 t - 2 szt, samochód samowyładowczy 5 - 10 t - 3 szt,samochód samowyładowczy 10 - 15 t, walec statyczny samojezdny 10 t - 2 szt, walec statyczny samojezdny 15 t - 2 szt, równiarka samojezdna 74 kW - 1 szt, rozkładarka mas bitumicznych szer. 4,5 m. - 1 szt, spycharka gąsienicowa 55 kW, spycharka gąsienicowa 74 kW, walec samojezdny wibracyjny 7,5 t - 1 szt, koparka kołowa o poj. łyżki 0,60 m3 - 1szt., samochód skrzyniowy 5 - 10 t - 2szt,  ładowarka kołowa o poj. 2m3 - 1 szt.
oraz 
osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:kierownika budowy z potwierdzonymi uprawnieniami budowlanymi specjalności robót drogowych i aktualnym członkostwem w Izbie Inżynierów. 

	4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,
	 Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę - środków finansowych w wysokości 100 % kwoty ofertowej na realizację zamówienia 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  25 000,00 zł, słownie: (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. | Nazwa kryterium | Waga
1 | cena | 100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-10-21 do godz. 10.45
w siedzibie zamawiającego
Gmina Żytno
ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Pokój nr 1 - sekretariat 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-10-21, o godz. 11.00 
w siedzibie zamawiającego
Gmina Żytno
ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Pokój nr 21 - sala narad 

-                         
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nIE DOTYCZY 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nIE DOTYCZY 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nIE DOTYCZY 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 321838 - 2010. Data zamieszczenia 2010-10-06

____________________________________
Wójt Gminy